Согласовано: 
Утверждаю: 
"___" ____________________ 
"___" ____________________ 

Локальная смета 

#12

Основание: 

Составлен(а) в уровне цен на: 
Наименование региона: 
Наименование редакции СНБ: 
Наименование сборника индексов пересчета: 
Наименование сборника текущих цен: 
Сметная стоимость: 14567621.26 руб.
Нормативная трудоемкость: 15269.91 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 2387879.56 руб.

№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда	
п.п.	норматива	материалов, изделий и конструкций	измер.		ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.	
					основной	в. т.ч. з/пл		заработной	в. т.ч. з/пл	на	всего	
					з/пл	машинистов		платы	машинистов	единицу		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
внутренние работы	
1	ТЕРр 56-1-2	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке  (Н.Р. 82*0,85 = 69.70% = 8065.76 руб. С.П. 62*0,8 = 49.60% = 5739.77 руб.)	100 коробок	0.19	5985,72
5655.10	330.62
70.48	1137.29	1074.47	62.82
13.39	382.36
3.62	72.65
0.69	
	(509-9900)	Строительный мусор	т	2.0444	0		0					
2	ТЕР 08-04-002-01	Демонтаж стеклянных блоков при высоте этажа до 4 м к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,8 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 0,8 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,8 (Н.Р. 122*0,85 = 103.70% = 1978.87 руб. С.П. 80*0,8*0.85 = 54.40% = 1038.09 руб.)	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0.1	2005,49
1755.42	250.07
38.46	200.55	175.54	25.01
3.85	108.56
1.57	10.86
0.16	
3	ТЕР 46-04-001-04	Разборка кирпичных стен  (Н.Р. 110*0,85 = 93.50% = 22981.17 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 47.60% = 11699.51 руб.)	1 м3	14.5	257,06
138.35	118.71
21.00	3727.38	2006.08	1721.30
304.50	8.24
1.15	119.48
16.68	
4	ТЕР 46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича  (Н.Р. 110*0,85 = 93.50% = 30492.24 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 47.60% = 15523.32 руб.)	1 м3	12	471,30
209.10	262.20
46.38	5655.60	2509.20	3146.40
556.56	12.30
2.54	147.60
30.48	
5	ТЕРр 69-19-5	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки 300 	1 м3 бетона	49.36	1422,64
694.02	728.62
0	70221.51	34256.83	35964.68
0	42.92
0	2118.53
0	
6	ТЕР 13-08-009-01	Шлифовка бетонных поверхностей  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 90*0,85 = 76.50% = 74055.97 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 47.60% = 46079.27 руб.)	100 м2 шлифуемой поверхности	5.58	1915,05
1583.19	321.70
47.70	10685.98	8834.20	1795.09
266.17	92.05
2.61	513.64
14.56	
7	ТЕР 13-06-004-01	Обеспыливание поверхности  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 90*0,85 = 76.50% = 8445.94 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 47.60% = 5255.25 руб.)	1 м2 обеспыливаемой поверхности	558	2,20
1.86	0.34
0	1227.60	1037.88	189.72
0	0.12
0	66.96
0	
8	ТЕР 13-03-001-01	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, первый слой  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 90*0,85 = 76.50% = 7731.62 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 47.60% = 4810.78 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	5.58	318,93
170.04	12.40
0.23	1779.62	948.82	69.19
1.28	8.54
0.01	47.65
0.06	
	101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	-0.03069	1738.57		-53.36					
	по прайсу	ГРУНТОВКА "BETON KONTAKT" или аналог	л	279	(106.57)		(29733.03)					
9	ТЕР 13-03-003-01	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХВ-784  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 90*0,85 = 76.50% = 2920.62 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 47.60% = 1817.27 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	5.58	803,00
64.09	9.88
0.23	4480.79	357.62	55.13
1.28	3.73
0.01	20.81
0.06	
	113-0089	Лак ХВ-784	т	-0.13392	22620.42		-3029.33					
	по прайсу	ЭПОКСИДНАЯ КРАСКА ДЛЯ БЕТОНА или аналог	кг	705	(407.2)		(287076.00)					
10	ТЕРр 51-1-2	Разработка грунта внутри здания в котлованах глубиной до 3 м площадью более 10 м2  (Н.Р. 75*0,85 = 63.75% = 35368.15 руб. С.П. 45*0,8 = 36.00% = 19972.60 руб.)	100 м3 грунта	0.705	8434,75
7397.81	6.00
0	5946.50	5215.46	4.23
0	500.19
0	352.63
0	
11	ТЕР 11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев песчаных  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 123*0,85 = 104.55% = 3950.36 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51.00% = 1927.00 руб.)	1 м3 подстилающего слоя	5	186,66
64.19	38.26
6.85	933.25	320.95	191.30
34.25	3.92
0.38	19.60
1.90	
	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	-6	69.9		-419.40					
	по прайсу	ПЕСОК  природный для строительных работ средний	М3	5	(850)		(4250.00)					
12	ТЕР 11-01-001-02	Уплотнение грунта щебнем  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 123*0,85 = 104.55% = 2373.44 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51.00% = 1157.78 руб.)	100 м2 площади уплотнения	1.32	1648,00
140.70	115.39
20.98	2175.36	185.72	152.32
27.69	8.86
1.10	11.70
1.45	
	408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	-6.732	272.83		-1836.69					
		Щебень из природного камня для строительных работ , фракция 20-40 мм	м3	6.732	(1300)		(8751.60)					
13	ТЕР 11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 123*0,85 = 104.55% = 214.09 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51.00% = 104.43 руб.)	100 м2 поверхности	0.3	1594,71
64.16	3.00
0	478.42	19.25	0.90
0	3.97
0	1.19
0	
14	ТЕР 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 105*0,85 = 89.25% = 8272.67 руб. С.П. 65*0,8*0.85 = 44.20% = 4096.94 руб.)	1 т	3.5	5623,84
244.06	58.14
4.90	19683.44	854.21	203.49
17.15	14.54
0.20	50.89
0.70	
	по прайсу	Арматура D12 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I	т	3.5	(50250)		(175875.00)					
	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-3.5	5079.72		-17779.02					
15	ТЕР 11-01-014-04	Устройство полов бетонных толщиной 250 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 123*0,85 = 104.55% = 10546.64 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51.00% = 5144.70 руб.)	100 м2 пола	0.8	12425,11
820.16	482.15
365.23	9940.09	656.13	385.72
292.18	44.97
17.40	35.98
13.92	
	401-0046	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200)	м3	-20.4	429.63		-8764.45					
	по прайсу	бетон тяжелый	м3	20.4	(5983)		(122053.20)					
16	ТЕР 11-01-014-03	Устройство полов бетонных толщиной 400 мм (слесарный участок)  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 123*0,85 = 104.55% = 16970.42 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51.00% = 8278.25 руб.)	100 м2 пола	1.4	10093,82
755.14	441.98
334.79	14131.36	1057.20	618.77
468.71	41.40
15.95	57.96
22.33	
	401-0046	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200)	м3	-28.56	429.63		-12270.23					
	по прайсу	бетон тяжелый	м3	57.12	(5983)		(341748.96)					
17	ТЕР 11-01-044-01	Нарезка швов в бетоне при устройстве полов методом вакуумирования  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 123*0,85 = 104.55% = 5823.89 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51.00% = 2840.92 руб.)	100 м	2	6427,21
175.98	905.59
85.85	12854.42	351.96	1811.18
171.70	11.17
3.50	22.34
7.00	
		Шнур уплотнитель	м	200	(34.54)		(6908.00)					
18	ТЕР 06-01-001-20	Устройство фундаментов бетонных  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 105*0,85 = 89.25% = 36012.14 руб. С.П. 65*0,8*0.85 = 44.20% = 17834.59 руб.)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.54	49186,81
6353.23	2871.14
671.15	26560.88	3430.74	1550.42
362.42	388.10
27.45	209.57
14.82	
	401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)	м3	-55.08	362.41		-19961.54					
	по прайсу	Бетон	м3	55.08	(5983)		(329543.64)					
19	ТЕР 11-01-011-03	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 123*0,85 = 104.55% = 25179.31 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51.00% = 12282.59 руб.)	100 м2 стяжки	3.1	1560,24
691.39	69.20
38.94	4836.75	2143.31	214.52
120.71	46.75
1.59	144.93
4.93	
20	ТЕР 11-01-011-04	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 123*0,85 = 104.55% = 515.37 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51.00% = 251.40 руб.)	100 м2 стяжки	3.1	218,96
8.51	12.43
6.44	678.77	26.38	38.53
19.96	0.58
0.26	1.80
0.81	
21	ТЕР 11-01-011-04	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 123*0,85 = 104.55% = 515.37 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51.00% = 251.40 руб.)	100 м2 стяжки	3.1	218,96
8.51	12.43
6.44	678.77	26.38	38.53
19.96	0.58
0.26	1.80
0.81	
22	ТЕРр 53-15-9	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2  (Н.Р. 86*0,85 = 73.10% = 21185.44 руб. С.П. 70*0,8 = 56.00% = 16229.61 руб.)	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.3	34436,16
8541.86	1085.46
539.66	10330.85	2562.56	325.64
161.90	551.80
22.00	165.54
6.60	
	(509-9900)	Строительный мусор	т	15.39	0		0					
23	ТЕР 46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3  (Н.Р. 110*0,85 = 93.50% = 63069.57 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 47.60% = 32108.15 руб.)	1 м3	28	1196,81
226.47	2.14
0	33510.68	6341.16	59.92
0	14.63
0	409.64
0	
	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	-11.2	2122.9		-23776.48					
	по прайсу	кирпич силикатный  250х120х65 	1000 шт	11.2	(17212)		(192774.40)					
24	ТЕР 08-02-001-07	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 122*0,85 = 103.70% = 27068.86 руб. С.П. 80*0,8*0.85 = 54.40% = 14200.06 руб.)	1 м3 кладки	23	1100,05
94.43	49.45
12.26	25301.15	2171.89	1137.35
281.98	5.99
0.50	137.77
11.50	
	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	-9.085	2122.9		-19286.55					
	по прайсу	кирпич силикатный  250х120х65  	1000 шт	9.085	(17212)		(156371.02)					
25	ТЕР 10-01-028-02	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами площадью проема до 10 м2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 118*0,85 = 100.30% = 13755.97 руб. С.П. 63*0,8*0.85 = 42.84% = 5875.43 руб.)	100 м2 проемов	0.77	62497,68
1630.25	573.63
44.15	48123.22	1255.29	441.70
34.00	103.44
1.80	79.65
1.39	
	203-0143	Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции трехстворные с шириной коробки 94 мм ПВД 18-30,1, площадь 5,18 м2; ПВД 18-30,1П, площадь 5,18 м2	м2	-77	559.75		-43100.75					
	по прайсу	 Блоки оконные ПВХ, 2 – ух камерные 	м2	77	(6520)		(502040.00)					
26	ТЕР 13-06-003-01	Очистка поверхности щетками  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 90*0,85 = 76.50% = 174263.70 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 47.60% = 108430.74 руб.)	1 м2 очищаемой поверхности	1280	16,73
16.73	0
0	21414.40	21414.40	0
0	1.04
0	1331.20
0	
27	ТЕРр 53-15-10	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте внутренней поверхности кирпичных стен  (Н.Р. 86*0,85 = 73.10% = 3422.85 руб. С.П. 70*0,8 = 56.00% = 2622.15 руб.)	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.07	6536,40
6288.24	248.16
0	457.55	440.18	17.37
0	399.00
0	27.93
0	
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.161	0		0					
28	ТЕР 15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 105*0,85 = 89.25% = 242903.86 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37.40% = 101788.28 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	13.4916
[15.6826-2.191]	3083,75
1760.11	210.96
136.26	41604.72	23746.70	2846.19
1838.37	98.72
7.86	1331.89
106.04	
	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	-25.229292	546		-13775.19					
	по прайсу	Основит Старвелл РС21 М	т	60.7	(11284)		(684938.80)					
29	ТЕР 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 105*0,85 = 89.25% = 17637.80 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37.40% = 7391.08 руб.)	100 м2 покрытия	13.4916
[15.6826-2.191]	140,38
137.39	2.03
0.31	1893.95	1853.61	27.39
4.18	7.53
0.01	101.59
0.14	
	по прайсу	Грунт "Евро Праймер"	т	0.175391	(109830)		(19263.19)					
30	ТЕР 15-04-027-05	шпатлевка при окраске по штукатурке подготовленных под окраску  стен  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 105*0,85 = 89.25% = 31880.08 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37.40% = 13359.27 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	13.49	528,25
248.61	5.03
0.31	7126.23	3353.75	67.86
4.18	13.79
0.01	186.03
0.14	
	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	-0.39121	2530		-989.76					
	по прайсу	Шпатлевка Vetonit Veber LR+ или аналог	т	2.43	(26760)		(65026.80)					
31	ТЕР 15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 105*0,85 = 89.25% = 107506.28 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37.40% = 45050.25 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	13.4916
[15.6826-2.191]	1880,52
838.70	23.54
0.61	25371.36	11315.41	317.59
8.23	49.34
0.03	665.68
0.41	
	101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-0.8499708	13793.57		-11724.13					
	по прайсу	Краска в/д фасадная ТЕКС Профи	т	0.849971	(388465)		(330183.99)					
32	ТЕР 46-03-012-04	Расчистка швов между плитами  (Н.Р. 110*0,85 = 93.50% = 19827.18 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 47.60% = 10093.84 руб.)	100 м борозд	1.925	2021,22
823.75	1197.47
211.82	3890.85	1585.72	2305.13
407.75	46.20
11.60	88.94
22.33	
33	ТЕРр 61-1-10	Сплошное выравнивание штукатуркой швов (Н.Р. 79*0,85 = 67.15% = 3684.83 руб. С.П. 50*0,8 = 40.00% = 2194.98 руб.)	100 м2 поверхности	0.29	8893,58
1736.86	55.17
41.97	2579.14	503.69	16.00
12.17	89.76
2.14	26.03
0.62	
34	ТЕР 15-02-016-04	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная потолков  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 105*0,85 = 89.25% = 132713.25 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37.40% = 55613.17 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	7.28	3129,49
1783.89	210.96
136.26	22782.69	12986.72	1535.79
991.97	100.05
7.86	728.36
57.22	
	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	-13.9776	546		-7631.77					
	по прайсу	Основит Старвелл РС21 М или аналог	т	27.108	(11284)		(305886.67)					
35	ТЕР 15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 105*0,85 = 89.25% = 11764.26 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37.40% = 4929.79 руб.)	100 м2 покрытия	7.28	172,89
169.90	2.03
0.31	1258.64	1236.87	14.78
2.26	9.32
0.01	67.85
0.07	
	по прайсу	Грунт "Евро Праймер"	т	0.09464	(109830)		(10394.31)					
36	ТЕР 15-04-027-06	шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 105*0,85 = 89.25% = 23668.18 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37.40% = 9918.09 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	7.28	630,86
342.13	6.53
0.31	4592.74	2490.71	47.54
2.26	18.98
0.01	138.17
0.07	
	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	-0.23296	2530		-589.39					
	по прайсу	Шпатлевка Vetonit Veber LR+или аналог	т	1.46	(26760)		(39069.60)					
37	ТЕР 15-04-005-04	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 105*0,85 = 89.25% = 72873.24 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37.40% = 30537.36 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	7.28	2188,32
1053.75	25.04
0.61	15931.04	7671.30	182.29
4.44	61.99
0.03	451.29
0.22	
	101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-0.50232	13793.57		-6928.79					
	по прайсу	Краска в/д фасадная ТЕКС Профи	т	0.50232	(388465)		(195133.74)					
38	ТЕР 09-04-013-02	Установка дверей двупольных глухих  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 90*0,85 = 76.50% = 7441.10 руб. С.П. 85*0,8*0.85 = 57.80% = 5622.17 руб.)	1 м2 проема	15	122,90
60.96	15.40
0	1843.50	914.40	231.00
0	3.20
0	48.00
0	
	(203-8126)	Дверь противопожарная металлическая двупольная размером 1300х2100 мм	шт.	1	(22300)		(22300.00)					
		Дверь металлическая двупольная  900*2100 мм	шт	5	(16240)		(81200.00)					
39	ТЕРр 56-21-5	Установка дверных полотен внутренних межкомнатных  (Н.Р. 82*0,85 = 69.70% = 519.67 руб. С.П. 62*0,8 = 49.60% = 369.81 руб.)	100 полотен	0.03	12644,39
2294.12	228.08
42.44	379.33	68.82	6.84
1.27	120.30
1.73	3.61
0.05	
	(203-9004)	Полотна дверные деревянные 2000*800	шт	3	(4520)		(13560.00)					
40	ТЕР 15-07-001-01	Герметизация дверей  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 105*0,85 = 89.25% = 171.27 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37.40% = 71.77 руб.)	100 м	0.38	963,62
47.47	0
0	366.18	18.04	0
0	2.76
0	1.05
0	
41	ТЕР 11-01-027-03	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 123*0,85 = 104.55% = 13865.40 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51.00% = 6763.61 руб.)	100 м2 покрытия	0.528	9416,14
2282.46	208.74
78.74	4971.73	1205.14	110.22
41.58	137.75
3.33	72.73
1.76	
		Плитки керамические для полов	м2	52.8	(659)		(34795.20)					
42	ТЕР 15-01-019-07	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 105*0,85 = 89.25% = 29862.90 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37.40% = 12513.98 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0.9346	13729,74
3325.78	59.30
39.79	12831.81	3108.27	55.42
37.19	191.03
2.06	178.54
1.93	
		Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен	м2	94	(595)		(55930.00)					
43	ТЕРр 53-25-1	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий  (Н.Р. 86*0,85 = 73.10% = 31773.25 руб. С.П. 70*0,8 = 56.00% = 24340.66 руб.)	1 т металлоконструкций перемычек	1.5	22656,87
2715.46	78.90
8.58	33985.31	4073.19	118.35
12.87	165.88
0.47	248.82
0.71	
44	ТЕРр 69-6-1	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов  (Н.Р. 78*0,85 = 66.30% = 38183.26 руб. С.П. 50*0,8 = 40.00% = 23036.66 руб.)	100 м2 вертикальной проекции	2.4	11190,14
2255.84	287.88
0	26856.34	5414.02	690.91
0	128.10
0	307.44
0	
45	ТЕР 08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 122*0,85 = 103.70% = 112251.69 руб. С.П. 80*0,8*0.85 = 54.40% = 58886.13 руб.)	100 м2 горизонтальной проекции	7.7	1706,43
1321.55	26.99
0	13139.59	10175.94	207.82
0	80.73
0	621.62
0	
46	ТСЦП 01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 	1 т груза	30	49,26
7.87	41.39
0	1477.80	236.10	1241.70
0	0.58
0	17.40
0	
47	ТСЦП 01-01-01-039	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) 	1 т груза	40	4,05
0	4.05
0.71	162.00	0	162.00
28.40	0
0.03	0
1.20	
48	ТСЦП 01-01-01-012	Погрузка при автомобильных перевозках кирпича строительного 	1 т груза	15	14,33
3.17	11.16
2.25	214.95	47.55	167.40
33.75	0.21
0.11	3.15
1.65	
49	ТСЦП 03-01-01-003	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 3 км  к прямым затратам: 3 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 3	1 т груза	85	94,23
0	94.23
0	8009.55	0	8009.55
0	0
0	0
0	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				376504.80	191679.76	68583.00
6590.51		11468.49
345.41	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				415544.21	220431.72	78870.45
7579.09		13188.76
397.22	
		Индекс к оплате труда рабочих:		9.25			2038993.41					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		8.05			634907.12					
		в том числе зарплата машинистов:		9.25			70106.58					
		Индекс к стоимости материалов:		6.07			705589.18					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			4014807.15					
		Итого с индексацией:	руб.				7394296.86	2038993.41	634907.12
70106.58		13188.76
397.22	
		Накладные расходы %:	%				1503707.93					
		Итого с накладными:	руб.				8898004.79					
		Сметная прибыль %:	%				758052.90					
		Итого:	руб.				9656057.69					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			1738090.38					
		Всего по разделу:	руб.				11394148.07					
Воздуховод	
1	ТЕР 16-02-005-01	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 108.80% = 30107.10 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56.44% = 15618.06 руб.)	100 м трубопровода	2	4316,89
1294.85	183.94
5.83	8633.78	2589.70	367.88
11.66	69.95
0.24	139.90
0.48	
	(301-9240)	арматура	т	0.5	(50250)		(25125.00)					
2	ТЕР 16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 108.80% = 4805.36 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56.44% = 2492.78 руб.)	1 соединение	20	152,96
20.76	6.08
0	3059.40	415.20	121.60
0	1.10
0	22.00
0	
3	ТЕР 16-05-002-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 108.80% = 206.01 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56.44% = 106.87 руб.)	1 шт.	1	277,19
17.80	3.00
0	277.19	17.80	3.00
0	1.04
0	1.04
0	
4	ТЕР 15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 105*0,85 = 89.25% = 1870.60 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37.40% = 783.87 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2513	1198,83
783.74	5.03
0.31	301.26	196.95	1.26
0.08	46.68
0.01	11.73
0.00	
5	ТЕРм 08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм  (Н.Р. 95*0,85 = 80.75% = 1678.79 руб. С.П. 65*0,8 = 52.00% = 1081.08 руб.)	10 шт.	1	325,89
190.78	65.53
4.66	325.89	190.78	65.53
4.66	10.70
0.19	10.70
0.19	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				12597.52	3410.43	559.27
16.40		185.37
0.67	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				13192.98	3921.99	643.16
18.86		213.18
0.77	
		Индекс к оплате труда рабочих:		9.25			36278.41					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		8.05			5177.44					
		в том числе зарплата машинистов:		9.25			174.46					
		Индекс к стоимости материалов:		6.07			52370.87					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			25125.00					
		Итого с индексацией:	руб.				118951.73	36278.41	5177.44
174.46		213.18
0.77	
		Накладные расходы %:	%				38667.86					
		Итого с накладными:	руб.				157619.59					
		Сметная прибыль %:	%				20082.66					
		Итого:	руб.				177702.25					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			31986.41					
		Всего по разделу:	руб.				209688.66					
пожарный	
1	ТЕР 16-02-005-02	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 108.80% = 6021.40 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56.44% = 3123.60 руб.)	100 м трубопровода	0.4	8669,04
1294.85	183.94
5.83	3467.62	517.94	73.58
2.33	69.95
0.24	27.98
0.10	
2	ТЕР 16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 108.80% = 961.07 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56.44% = 498.56 руб.)	1 соединение	4	152,96
20.76	6.08
0	611.88	83.04	24.32
0	1.10
0	4.40
0	
3	ТЕР 16-05-002-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 108.80% = 824.04 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56.44% = 427.47 руб.)	1 шт.	4	277,19
17.80	3.00
0	1108.76	71.20	12.00
0	1.04
0	4.16
0	
4	ТЕРр 69-1-4	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2 кирпича  (Н.Р. 78*0,85 = 66.30% = 2586.35 руб. С.П. 50*0,8 = 40.00% = 1560.39 руб.)	100 отверстий	0.15	2444,79
2444.79	0
0	366.72	366.72	0
0	165.30
0	24.80
0	
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.03	0		0					
5	ТЕР 46-03-009-03	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см  (Н.Р. 110*0,85 = 93.50% = 1587.09 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 47.60% = 807.98 руб.)	100 шт.	0.15	2309,01
796.86	1512.15
266.96	346.35	119.53	226.82
40.04	45.77
14.62	6.87
2.19	
6	ТЕР 15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 105*0,85 = 89.25% = 893.29 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37.40% = 374.33 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.12	1198,83
783.74	5.03
0.31	143.86	94.05	0.60
0.04	46.68
0.01	5.60
0.00	
	101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	-0.002952	13994.94		-41.31					
	по прайсу	краска по металлу	кг	5	(750)		(3750.00)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				6003.88	1252.48	337.32
42.41		73.81
2.29	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				6242.35	1440.35	387.92
48.77		84.88
2.63	
		Индекс к оплате труда рабочих:		9.25			13323.24					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		8.05			3122.76					
		в том числе зарплата машинистов:		9.25			451.12					
		Индекс к стоимости материалов:		6.07			26793.47					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			3750.00					
		Итого с индексацией:	руб.				46989.47	13323.24	3122.76
451.12		84.88
2.63	
		Накладные расходы %:	%				12873.24					
		Итого с накладными:	руб.				59862.71					
		Сметная прибыль %:	%				6792.33					
		Итого:	руб.				66655.04					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			11997.91					
		Всего по разделу:	руб.				78652.95					
отопление	
1	ТЕР 16-02-005-04	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 108.80% = 30577.91 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56.44% = 15862.29 руб.)	100 м трубопровода	1.546	14811,03
1697.60	311.39
11.35	22897.87	2624.49	481.41
17.55	91.71
0.46	141.78
0.71	
	(301-9240)	арматура	т	0.25	(50250)		(12562.50)					
2	ТЕР 16-02-005-03	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 108.80% = 27609.98 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56.44% = 14322.68 руб.)	100 м трубопровода	1.546	11869,28
1536.03	219.96
7.05	18349.89	2374.70	340.06
10.90	82.98
0.29	128.29
0.45	
	(301-9240)	арматура	т	0.25	(50250)		(12562.50)					
3	ТЕР 16-02-007-04	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 108.80% = 33614.83 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56.44% = 17437.69 руб.)	1 соединение	92	294,72
31.57	9.29
0	27114.24	2904.44	854.68
0	1.68
0	154.56
0	
4	ТЕР 16-02-007-03	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 108.80% = 33614.83 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56.44% = 17437.69 руб.)	1 соединение	92	223,86
31.57	9.29
0	20595.12	2904.44	854.68
0	1.68
0	154.56
0	
5	ТЕР 16-05-002-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 108.80% = 3298.01 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56.44% = 1710.84 руб.)	1 шт.	8	573,52
35.01	5.81
0.61	4588.16	280.08	46.48
4.88	2.04
0.03	16.32
0.24	
	302-1177	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм	шт.	-8	479.55		-3836.40					
	по прайсу	 Кран Naval фланцевый DN 80 PN 16	шт.	4	(10761)		(43044.00)					
	по прайсу	Кран Naval фланцевый DN 65 PN 16	шт.	4	(8352)		(33408.00)					
6	ТЕР 18-03-001-02	Установка радиаторов стальных  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 108.80% = 14532.39 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56.44% = 7538.68 руб.)	100 кВт радиаторов и конвекторов	0.95	18035,29
1282.48	383.81
39.25	17133.53	1218.36	364.62
37.29	75.44
1.60	71.67
1.52	
	(101-9102)	Дюбели распорные полиэтиленовые	10 шт.	8.455	0		0					
	по прайсу	Конвектор КСК "Универсал ТБ-С" КСК-20-2,574 (к) 	шт	36	(4030)		(145080.00)					
	301-0559	Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные	кВт	-95	148.81		-14136.95					
		Кронштейны настенные	шт	72	(94)		(6768.00)					
7	ТЕР 46-03-009-03	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см  (Н.Р. 110*0,85 = 93.50% = 2962.63 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 47.60% = 1508.25 руб.)	100 шт.	0.28	2309,01
796.86	1512.15
266.96	646.52	223.12	423.40
74.75	45.77
14.62	12.82
4.09	
8	ТЕР 15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 105*0,85 = 89.25% = 6665.15 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37.40% = 2793.01 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.8954	1198,83
783.74	5.03
0.31	1073.44	701.76	4.50
0.28	46.68
0.01	41.80
0.01	
	101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	-0.02202684	13994.94		-308.26					
	по прайсу	краска по металлу	кг	22.96	(750)		(17220.00)					
9	ТЕРр 69-4-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных  (Н.Р. 78*0,85 = 66.30% = 2514.13 руб. С.П. 50*0,8 = 40.00% = 1516.82 руб.)	100 отверстий	0.28	1728,73
1271.93	2.09
1.23	484.05	356.14	0.59
0.34	78.66
0.05	22.03
0.01	
10	ТЕРр 56-23-1	Обрамление проемов угловой сталью  (Н.Р. 82*0,85 = 69.70% = 5615.03 руб. С.П. 62*0,8 = 49.60% = 3995.77 руб.)	1 т	1	6412,00
748.00	31.41
9.32	6412.00	748.00	31.41
9.32	44.00
0.38	44.00
0.38	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				101013.21	14335.53	3401.83
155.31		787.83
7.41	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				103673.81	16485.86	3912.10
178.61		906.00
8.52	
		Индекс к оплате труда рабочих:		9.25			152494.21					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		8.05			31492.41					
		в том числе зарплата машинистов:		9.25			1652.14					
		Индекс к стоимости материалов:		6.07			505484.41					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			270645.00					
		Итого с индексацией:	руб.				960116.03	152494.21	31492.41
1652.14		906.00
8.52	
		Накладные расходы %:	%				161004.89					
		Итого с накладными:	руб.				1121120.92					
		Сметная прибыль %:	%				84123.72					
		Итого:	руб.				1205244.64					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			216944.04					
		Всего по разделу:	руб.				1422188.68					
электрика	
1	ТЕРм 08-03-572-04	Демонтаж Блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,3 к затратам труда машинистов: 0,3 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,3 (Н.Р. 95*0,85 = 80.75% = 187.34 руб. С.П. 65*0,8 = 52.00% = 120.64 руб.)	1 шт.	1	311,75
19.68	26.21
2.13	311.74	19.68	26.21
2.13	1.05
0.09	1.05
0.09	
2	ТЕРм 08-02-148-01	Демонтаж Кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,3 к затратам труда машинистов: 0,3 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,3 (Н.Р. 95*0,85 = 80.75% = 335.26 руб. С.П. 65*0,8 = 52.00% = 215.89 руб.)	100 м кабеля	0.7	120,43
54.28	20.29
1.47	84.30	38.00	14.20
1.03	2.98
0.06	2.09
0.04	
3	ТЕРм 08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг  (Н.Р. 95*0,85 = 80.75% = 19635.81 руб. С.П. 65*0,8 = 52.00% = 12644.73 руб.)	100 м кабеля	12.3	294,44
180.94	67.64
4.91	3621.61	2225.56	831.97
60.39	9.92
0.20	122.02
2.46	
		АВВГнг 4х120	м	90	(637.65)		(57388.50)					
		ВВГ нгLS 3х1,5 	м	800	(40.82)		(32656.00)					
		Cтяжки 200х4,2 черные EKF	уп	5	(240.89)		(1204.45)					
		ВВГ нгLS 3х2,5	м	300	(59.41)		(17823.00)					
		Гофра d=16мм	м	300	(16.25)		(4875.00)					
		ВВГ нгLS 5х4	м	40	(221.65)		(8866.00)					
		Муфта Концевая 4х120мм	шт	2	(4095)		(8190.00)					
		Клипса	шт	900	(2.17)		(1953.00)					
4	ТЕРм 08-03-572-04	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм  (Н.Р. 95*0,85 = 80.75% = 2498.60 руб. С.П. 65*0,8 = 52.00% = 1609.00 руб.)	1 шт.	4	418,84
65.61	87.38
7.11	1675.36	262.44	349.52
28.44	3.49
0.29	13.96
1.16	
		Щит ЩНО		1	(14950)		(14950.00)					
		Щит ВРУ		1	(89050)		(89050.00)					
		Щит ЩС 2		1	(28760)		(28760.00)					
		Щит ЩС 3		1	(31625)		(31625.00)					
5	ТЕРм 08-03-572-03	Блок управления устанавливаемый на стене (Н.Р. 95*0,85 = 80.75% = 13850.59 руб. С.П. 65*0,8 = 52.00% = 8919.27 руб.)	1 шт.	35	237,81
43.62	33.23
2.45	8323.35	1526.70	1163.05
85.75	2.32
0.10	81.20
3.50	
		Коробка  О/У 100х100х50мм IP55 GE41255 	шт	35	(70.59)		(2470.65)					
6	ТЕРм 08-03-594-02	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2  (Н.Р. 95*0,85 = 80.75% = 601.20 руб. С.П. 65*0,8 = 52.00% = 387.15 руб.)	100 шт.	0.04	1925,04
1744.64	53.67
4.91	77.01	69.79	2.15
0.20	92.80
0.20	3.71
0.01	
	по прайсу	Светильник светодиодный ДПО 1801 белый круг пластик LED 12x1Вт IP54		4	(1560)		(6240.00)					
7	ТЕРм 08-03-594-02	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2  (Н.Р. 95*0,85 = 80.75% = 7814.64 руб. С.П. 65*0,8 = 52.00% = 5032.34 руб.)	100 шт.	0.52	1925,04
1744.64	53.67
4.91	1001.02	907.21	27.91
2.55	92.80
0.20	48.26
0.10	
	по прайсу	Светильник светодиодный ДСП 1303 40Вт 3600Лм 4500К IP65 серый, ИЭК		52	(2795.65)		(145373.80)					
8	ТЕРм 08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый  (Н.Р. 95*0,85 = 80.75% = 2434.52 руб. С.П. 65*0,8 = 52.00% = 1567.74 руб.)	100 шт.	0.21	2111,15
1328.03	267.21
21.59	443.34	278.89	56.11
4.53	70.64
0.88	14.83
0.19	
	по прайсу	АО «Вилед» "Модуль" универсальный У-2 , 96 Вт (светодиодные)		21	(4896)		(102816.00)					
	по прайсу	Кронштейн на стену (не гусак)		21	(442)		(9282.00)					
9	ТЕРм 08-02-396-05	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м  (Н.Р. 95*0,85 = 80.75% = 1851.18 руб. С.П. 65*0,8 = 52.00% = 1192.09 руб.)	100 м	0.4	699,23
536.33	43.29
2.45	279.69	214.53	17.32
0.98	30.08
0.10	12.03
0.04	
		Лоток перфорированный замковый 200х50х2500	м	40	(423.28)		(16931.20)					
		Соеденитель лотка	шт	40	(45.76)		(1830.40)					
10	ТЕРм 08-02-396-05	Короб по стенам и потолкам, длина 2 м  (Н.Р. 95*0,85 = 80.75% = 16198.09 руб. С.П. 65*0,8 = 52.00% = 10430.97 руб.)	100 м	3.5	699,23
536.33	43.29
2.45	2447.32	1877.16	151.52
8.58	30.08
0.10	105.28
0.35	
		Кабель канал 25х17 	м	350	(75.92)		(26572.00)					
11	ТЕРм 08-02-396-06	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 3 м  (Н.Р. 95*0,85 = 80.75% = 1087.04 руб. С.П. 65*0,8 = 52.00% = 700.01 руб.)	100 м	0.3	577,84
419.36	41.21
2.45	173.35	125.81	12.36
0.74	23.52
0.10	7.06
0.03	
		Консоль горизонтальная (цинк) 250 мм	шт	29	(283.95)		(8234.55)					
		Анкер d-8 мм с крюком 	шт	8	(178.72)		(1429.76)					
12	ТЕРм 08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м  (Н.Р. 95*0,85 = 80.75% = 1656.71 руб. С.П. 65*0,8 = 52.00% = 1066.86 руб.)	100 м	1	661,13
152.62	133.49
40.25	661.13	152.62	133.49
40.25	8.56
2.17	8.56
2.17	
		Лоток перфорированный замковый 50х50х2500		100	(235.86)		(23586.00)					
		Консоль горизонтальная (цинк) 100 мм	шт	60	(232.5)		(13950.00)					
		Анкер латунь 8 мм 	шт	150	(32.34)		(4851.00)					
13	ТЕРм 08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке  (Н.Р. 95*0,85 = 80.75% = 919.62 руб. С.П. 65*0,8 = 52.00% = 592.20 руб.)	100 шт.	0.18	718,44
594.08	14.93
0.74	129.32	106.93	2.69
0.13	31.60
0.03	5.69
0.01	
	по прайсу	Выключатель одноклавишный открытой установки BA10-001B  ЭТЮД Schneider Electric	шт	18	(172.8)		(3110.40)					
14	ТЕРм 08-03-591-08	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке  (Н.Р. 95*0,85 = 80.75% = 1117.53 руб. С.П. 65*0,8 = 52.00% = 719.65 руб.)	100 шт.	0.2	775,20
649.73	14.93
0.74	155.05	129.95	2.99
0.15	34.56
0.03	6.91
0.01	
	по прайсу	Розетка двухместная с заземлением   открытой установки PA16-007B  ЭТЮД Schneider Electric	шт	20	(193.57)		(3871.40)					
15	ТЕРм 08-03-591-06	Переключатель неутопленного типа при открытой проводке  (Н.Р. 95*0,85 = 80.75% = 100.76 руб. С.П. 65*0,8 = 52.00% = 64.88 руб.)	100 шт.	0.02	709,42
585.24	14.93
0.74	14.20	11.71	0.30
0.02	31.13
0.03	0.62
0.00	
	по прайсу	Переключатель одноклавишный открытой установки BA10-004B  ЭТЮД Schneider Electric	шт	2	(375.75)		(751.50)					
16	ТЕРм 08-02-144-03	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2  (Н.Р. 95*0,85 = 80.75% = 9526.07 руб. С.П. 65*0,8 = 52.00% = 6134.43 руб.)	100 шт.	5	226,24
221.80	0
0	1131.20	1109.00	0
0	12.16
0	60.80
0	
		wago 8 отв	шт	200	(19.57)		(3914.00)					
		wago 4 отв	шт	200	(9.85)		(1970.00)					
		wago 2 отв	шт	100	(8.26)		(826.00)					
17	ТЕРм 08-02-144-04	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2  (Н.Р. 95*0,85 = 80.75% = 321.52 руб. С.П. 65*0,8 = 52.00% = 207.04 руб.)	100 шт.	0.15	254,51
249.52	0
0	38.18	37.43	0
0	13.68
0	2.05
0	
18	ТЕРм 08-02-472-08	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм  (Н.Р. 95*0,85 = 80.75% = 5024.59 руб. С.П. 65*0,8 = 52.00% = 3235.65 руб.)	100 м	1.62	704,73
358.38	57.44
2.70	1141.66	580.58	93.05
4.37	20.10
0.11	32.56
0.18	
		Тросс d - 8 мм оцинкованный 	м	160	(33.6)		(5376.00)					
		Полоса 40х4	м	162	(125.76)		(20373.12)					
		Держатель шин заземления	шт	108	(58.5)		(6318.00)					
		Уголок 63х63х6	м	15	(383.89)		(5758.35)					
19	ТЕР 46-03-002-07	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм(400мм) диаметром 55 мм  (Н.Р. 110*0,85 = 93.50% = 5458.80 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 47.60% = 2779.02 руб.)	100 отверстий	0.4	4289,79
658.46	1744.89
713.66	1715.92	263.38	697.96
285.46	36.10
34.00	14.44
13.60	
20	ТЕРр 69-6-1	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов  (Н.Р. 78*0,85 = 66.30% = 27126.02 руб. С.П. 50*0,8 = 40.00% = 16365.62 руб.)	100 м2 вертикальной проекции	1.705	11190,14
2255.84	287.88
0	19079.20	3846.21	490.84
0	128.10
0	218.41
0	
21	ТСЦП 01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 	1 т груза	2	49,26
7.87	41.39
0	98.52	15.74	82.78
0	0.58
0	1.16
0	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				42602.47	13799.32	4156.42
525.70		762.69
23.94	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				45295.83	15869.22	4779.88
604.56		877.09
27.53	
		Индекс к оплате труда рабочих:		9.25			146790.29					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		8.05			38478.03					
		в том числе зарплата машинистов:		9.25			5592.18					
		Индекс к стоимости материалов:		6.07			149605.65					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			713177.08					
		Итого с индексацией:	руб.				1048051.05	146790.29	38478.03
5592.18		877.09
27.53	
		Накладные расходы %:	%				117745.89					
		Итого с накладными:	руб.				1165796.94					
		Сметная прибыль %:	%				73985.18					
		Итого:	руб.				1239782.12					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			223160.78					
		Всего по разделу:	руб.				1462942.90					

		Итого по всем разделам:	руб.				14567621.26					
		Всего по смете:	руб.				14567621.26					

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/