Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 2016

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Завод «Буревестник»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***Общежитие*** | Не требуется |  |  |  |  |
| ***ОГМетр*** | Не требуется |  |  |  |  |
| ***ЦЗЛ*** | Не требуется |  |  |  |  |
| ***ОТК*** | Не требуется |  |  |  |  |
| ***БТД*** | Не требуется |  |  |  |  |
| ***СГП*** | Не требуется |  |  |  |  |
| ***УПП*** |  |  |  |  |  |
| Красильщик  126/2016-108-007.  Дробильщик  126/2016-108-008. | Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | 4 кв. 2016 г | УПП  ОНОТ и КЗП |  |
| Литейщик пластмасс  126/2016-108-009  126/2016-108-010А  126/2016-108-011А;  126/2016-108-012А;  126/2016-108-013А;  126/2016-108-014А; 1  26/2016-108-015А | Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | 4 кв. 2016 г | УПП  ОНОТ и КЗП |  |
| ***ТХО*** |  |  |  |  |  |
| Водитель автомобиля  126/2016-231-013.  126/2016-231-014  126/2016-231-016  126/2016-231-017  126/2016-231-021  126/2016-231-023.  126/2016-231-024 | Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности») | Снижение тяжести трудового процесса | 4 кв. 2016 г | ТХО  ОНОТ и КЗП |  |
| Резчик на пилах, ножовках и станках  126/2016-231-037. | Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | 4 кв. 2016 г | ТХО  ОНОТ и КЗП |  |
| ***ОР и СЗС*** |  |  |  |  |  |
| Плотник  126/2016-112-017.  126/2016-112-018  126/2016-112-019  126/2016-112-020  Столяр  126/2016-112-021.  126/2016-112-022 | Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | 4 кв. 2016 г | ОР и СЗС  ОНОТ и КЗП |  |
| ***ЦЕХ 1*** |  |  |  |  |  |
| Гальваник  126/2016-101-013.  126/2016-101-014  126/2016-101-015. | Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | 4 кв. 2016 г | ЦЕХ 1  ОНОТ и КЗП |  |
| Маляр  126/2016-101-016. | Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности») | Снижение тяжести трудового процесса | 4 кв. 2016 г | ЦЕХ 1  ОНОТ и КЗП |  |
| Наладчик холодноштамповочного оборудования  126/2016-101-017. | Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | 4 кв. 2016 г | ЦЕХ 1  ОНОТ и КЗП |  |
| Токарь  126/2016-101-029.  Токарь-револьверщик  126/2016-101-030  Фрезеровщик  126/2016-101-036 | Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности») | Снижение тяжести трудового процесса | 4 кв. 2016 г | ЦЕХ 1  ОНОТ и КЗП |  |
| Травильщик  126/2016-101-031.  126/2016-101-032 | Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности») | Снижение тяжести трудового процесса | 4 кв. 2016 г | ЦЕХ 1  ОНОТ и КЗП |  |
| Электросварщик ручной сварки  126/2016-101-037.  126/2016-101-038. | Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности») | Снижение тяжести трудового процесса | 4 кв. 2016 г | ЦЕХ 1  ОНОТ и КЗП |  |
| ***Цех 7*** |  |  |  |  |  |
| Аппаратчик химводоочистки  126/2016-107-008.  Оператор котельной  126/2016-107-016. | Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | 4 кв. 2016 г | ЦЕХ 7  ОНОТ и КЗП |  |
| Токарь  126/2016-107-033  126/2016-107-034.  126/2016-107-035.  Фрезеровщик  126/2016-107-036.  126/2016-107-037  Шлифовщик  126/2016-107-040. | Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума  Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности») | Снижение тяжести трудового процесса | 4 кв. 2016 г | ЦЕХ 7  ОНОТ и КЗП |  |
| Газосварщик  126/2016-107-011  Электросварщик ручной сварки  126/2016-107-041.  126/2016-107-042.  126/2016-107-043  126/2016-107-044. . | Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности») | Снижение тяжести трудового процесса | 4 кв. 2016 г | ЦЕХ 7  ОНОТ и КЗП |  |
| ***Арматурный комплекс*** |  |  |  |  |  |
| 126/2016-114-117. Заточник | Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности») | Снижение тяжести трудового процесса | 4 кв. 2016 г | АК  ОНОТ и КЗП |  |
| 126/2016-114-141. Станочник широкого профиля | Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | 4 кв. 2016 г | АК  ОНОТ и КЗП |  |
| Токарь  126/2016-114-142.  126/2016-114-143  126/2016-114-144.  126/2016-114-145  126/2016-114-146  126/2016-114-147  126/2016-114-148  126/2016-114-149  126/2016-114-150  126/2016-114-151  126/2016-114-152  126/2016-114-153  126/2016-114-154  126/2016-114-155  126/2016-114-156  126/2016-114-157  126/2016-114-158  126/2016-114-159  Фрезеровщик  126/2016-114-160.  126/2016-114-161  126/2016-114-162  126/2016-114-163  126/2016-114-164  126/2016-114-165  126/2016-114-166 | Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности») | Снижение тяжести трудового процесса | 4 кв. 2016 г | АК  ОНОТ и КЗП |  |
| ***Отдел охраны*** | Не требуется |  |  |  |  |

Дата составления: 25.09.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технический директор |  |  |  | С.Н. Колонтаев |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | Ф.И.О. |  | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель СОТ |  |  |  | А.И. Пустовых |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | Ф.И.О. |  | (дата) |
| Главный технолог |  |  |  | А.В. Капляр |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |
| Начальник ЭМО |  |  |  | А.В. Масягин |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |
| Зам начальника ЭУ |  |  |  | Л.В. Смирнова |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |
| Начальник ОК |  |  |  | Ю.Б. Московкина |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |
| Председатель профкома |  |  |  | Ю.В. Подлужный |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1497 |  |  |  | Панина Л.В. |  |  |
| (№ в реестре экспертов) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |